肺功能测试仪参数

一、检测范围

1.肺活量测定：VC，TV，ERV，IRV，IC，MV，RR。

2.用力肺活量测定：FVC，FEV.1，FEV.2，FEV.3，PEF，V75，V50，V25，V50/V25，V25/H， FEV.1%，FEV.2%，FEV.3%，MMF。

3.最大通气量测定：MVV，BSA，MVV/BSA。

4.气道反应性实验。 

5.支气管扩张剂使用前后。

二、相关要求

1.通过ISO9001的质量认证和中国医疗仪器行业的ISO13485论证。

2.设备使用年限不低于6年。
