射频消融治疗仪需求
1.设备适应症，治疗脊椎小关节痛、颈/腰椎间盘源性痛、三叉神经痛、顽固性带状疱疹痛、交感神经性痛和其它神经源性疼痛等多种疼痛。
2.设备工作电极针及穿刺针有多度规格可供客户选择，满足不同病症需求。

3.设备具有输出功率校准模式，输出功率更精确。能实时显示状态信息,具备极板脱落文字提示报警功能。

4.设备包括单极、双极射频模式。

5.设备要可以动态监测射频针头和负极板之间的阻抗，在治疗过程中观察治疗部位组织温度和热凝变化情况。
6.设备要具备双极射频模式、持续射频模式及脉冲模式均可实现双极射频模式操作。

7.设备可通过刺激进行感觉和运动神经鉴别辅助穿刺定位。

8.设备应配备标准射频损毁模式：包括不限于自动、手动控制模式，毁损温度及时间可调。

9.设备具有额射频椎间盘热凝模式：具备椎间盘内测温功能，精确控制毁损灶的范围。射频损毁模式下，损毁前和损毁中连续阻抗测试。

10.设备具备系统自检功能，能自动检测系统各单元工作是否正常，并给予显示或报警。（确保手术顺利安全进行）

11.设备要具有高温保护功能。

12.能提供样机试用1-2个月。

